**1-AMAÇ**

Laboratuvar numunelerinin ileri işleme ve kullanımı için kurutma faaliyetinde kullanılır.

**2-KAPSAM**

Kurutma fırını cihazı ile gerçekleştirilecek her türlü çalışmayı kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu cihaz talimatlarının uygulanmasından, “Thermomac Drying Oven Model D30” cihazını kullanan herkes sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

“Thermomac Drying Oven Model D30” cihazı kullanım talimatıdır.

**5-UYGULAMA**

1. Cihazın kablo bağlantıları kontrol edilir. Fırın iç yüzeyinde kirlilik görülürse sterilize edilir.
2. İlgili malzeme fırın içine yerleştirilir.
3. Kapak kapatılır.
4. Cihaz aktif hale getirildikten sonra kurutulması amaçlanan numuneye uygun sıcaklığa getirilir ve çalıştırılır.
5. Kurutma işlemi ardından numune kapak açılarak alınır ve cihaz inaktive edilir, gerek görülürse temizlik işlemi yapılır.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.