Kontrol panelinde yer alan ve fırına güç girişini sağlayan yeşil I/0 anahtarı I konumuna getiriniz.

Kontrol panelinde gerekli sıcaklık derecesini giriniz.

Sıcaklık değerini girdikten sonra “Set AM” tuşuna basarak cihazı aktif hale getiriniz.

Fırından numune çıkarılmadan önce sıcaklığın düşmesi beklenir. HEAT düğmesine basılarak ısıtma işlemi başlatılır.

Isıtma işlemi bittikten sonra cihaz açma/kapama düğmesinden kapatılır.

Isıtma işlemi bittikten sonra cihaz açma/kapama düğmesinden kapatılır.

Fırından numune çıkarılmadan önce sıcaklığın düşmesi beklenir.

HEAT düğmesine basılarak ısıtma işlemi başlatılır.