Cihazın fişini takınız.

Bilgisayardan programı çalıştırınız. AFM cihazına numunenizi yerleştiriniz. Fiber Lite ışık kaynağını ve TV yi açınız. Probunuzun üzerine düşen Lazer ışık seviyesini ayarlayarak ölçüme hazır hale getiriniz. Tipi sağ alt kısımda bulunan Up/Down düğmesini downa basılı tutarak belli bir seviyeye kadar elle manuel indiriniz.

Bilgisayardan gerekli ayarlamaları ölçüme başlayınız. Elde edilen görüntüleri farklı büyütmelerde kaydediniz.

 Ölçüm bittikten sonra tipi Up/Down düğmesinden” Up” basılı tutarak tipi yukarı kaldırınız ve örneğinizi çıkarınız.

Bilgisayardan programı kapatınız. Sonra cihazı arkasındaki düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz. TV ve Fiber Lite ışık kaynaklarını da kapatınız.

Cihazın arkasındaki

On/Off düğmesine “on” konumuna getiriniz.