Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basarak cihazı kapatınız.

Ölçüm bittikten sonra çubuğu (spindle) çıkartıp, temizleyerek yerine kaldırınız.

Sonra rpm hızını, aşağı yukarı oklarıyla istenilen hızda seçerek 2 defa “Enter” tuşuna basarak ölçüme başlayınız.

“Time to stop” seçeneğinden set süresini ayarlayınız (Ör; 1 min).

“Select spindle” düğmesine basıp spindle numarasını belirleyiniz.

Ekranda “Autozeoing” yazısı çıktıktan sonra ölçüm yapacağınız çubuğu (spindle) takınız.

On-off düğmesine basarak cihazı açınız.