1) 1 numaralı anahtar '0' konumundan '1' konumuna getirilerek cihazın güç kaynağı açınız.

 2) Cihazı kullanımı için fiber çekilecek tüp cihazın haznesine yerleştiriniz.

 3)Cihazın hazne genişliğini ayarlamak için 2 numaralı anahtar kullanılmalıdır. (Anahtar saat yönünde çevirilirse cihazın pistonu aşağıya doğru hareket eder, saatin tersi yönünde ise piston yukarı hareket eder.

4)Cihazın hazne genişliği ayarlandıktan sonra fiber çekme işlemi hangi hızda gerçekleştirilecek ise hız ayarı yapılması için cihaz üzerinde yazılı olan 4 numaralı board kullanınız.

9)İşlem bitirildikten sonra 1 numaralı anahtarı '1' konumundan '0' konumuna getiriniz ve cihazın fişini çekiniz.

8) Fiber çekim işlemi bittikten sonra 2 numaralı anahtar saat yönünün tersine çevirilerek hazneye yerleştirdiğiniz tüpü alınız ve anahtar tekrardan dik konuma getiriniz.

7)Fiber çekme işlemi bittikten sonra 2 numaralı anahtarı dik konuma getirerek pistonun hareketini durdurunuz.

6)Çekim hızı ayarlandıktan sonra fiber çekme işlemi için tekrardan 2 numaralı anahtar saat yönünde çevrilerek fiber çekme işlemini gerçekleştiriniz.

5)4 numaralı board üzerinde bulunan set tuşuna basıldıktan sonra ok işaretleri kullanılarak fiber çekim hızını ayarlayınız.