Cihazın fişi pirize takılır. “Power” düğmesi “ON”

konumuna getirilir.

Voltaj ölçmek için siyah ve kırmızı kablo soketleri, cihazda sırasıyla alt üst konumda ( sağdaki ) olan girişlere takılır. Diğer uçlar ölçüm alınacak numunenin iki elektrotlu yüzeylerine değdirilir.

Direnç ölçmek için siyah ve kırmızı kablo soketleri, cihazda sırasıyla alt üst konumda ( sağdaki ) olan girişlere takılır. Diğer uçlar ölçüm alınacak numunenin iki elektrotlu yüzeylerine değdirilir.

Akım ölçmek için ise voltaj ve direnç ölçümünden farklı olarak, kırmızı kablo beyaz sokete, siyah kablo ise voltaj ölçümünde olduğu aynı yerine takılır.

Cihazı kapatmak için önce power tuşunu OFF konuma getirilir ve pirizden çekilir.

\*Ayrıntılı bilgi için bkz. “Keithley 2000 User Manual”.