Silikon banyosu, güç yükseltici ve güç kaynağının fişlerinin

bağlı olduğu anahtar açılır.

Silikon banyosunun sıcaklığı istenilen değere ayarlanır. İstenilen sıcaklığa çıkması beklenilir.

Numune silikon banyosu içine yerleştirilir. Güç yükseltici üzerinde bulunan gri mandal geri çekilerek HV ON tuşu aktif edilir. “HV ON”, beyaz küçük tuşa basılarak açılır.

Güç kaynağının “power” düğmesi ON konumuna getirilir. “Output” tuşuna basılır ve cihaz voltaj uygulamaya hazır hale getirilir.

Silikon banyosu kapatılır ve cihazların bağlı olduğu anahtar “0” konumuna getirilir.

Kutuplama işlemi bittikten sonra, **numuneyi çıkarmadan önce mutlaka güç kaynağı ve güç yükselticinin “power” düğmeleri kapatılır**. Numune çıkartılır.

Güç kaynağı üzerinde ki CH1 düğmesine basılır. Hemen yanında ki buton ( “fine” modunda ) saat yönüne çevrilerek istenilen voltaj uygulanır.