Cihazın fişi prize takılır.

“Power” düğmesi 1 konumuna getirilir.

Cihaz panelinde bulunan “Timer” tuşu ile karıştırma süresi saat:dakika:saniye cinsinden girilir.

“Tem” tuşuna basılarak sıcaklık değeri girilir.

Karıştırma işlemi tamamlandığında cihaz kapatılır, prob temizlenir ve fiş prizden çekilir.

İçinde solüsyon olan beher, karıştırıcı probun altına yerleştirilir.

“Start” tuşu ile cihaz çalıştırılır.