Cihazın fişi pirize takılmadan önce su haznesinde yeterince

su olup olmadığı kontrol edilir. [ Cihazı susuz çalıştırmamaya özen gösterilir.]

Cihazda su yoksa, tel ızgaranın yaklaşık 2-3cm üstüne kadar su ile doldurulur.

Temizlenecek numune cam beher içierisinde hazneye yerleştirilir.

İstenilen süre, mandal saat yönünde çevrilerek ayarlanır.

Temizleme işlemi bittiğinde cihaz pirizden çekilir.