1) Cihazın üzerinde bulunan ‘0/1’ tuşuna basarak cihazın güç kaynağını açınız. (Ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzuna bakınız.)

 2) Cihazın alt kısmında bulunan yuvaya mekanik karıştırıcı pervanesini yerleştirerek mekanik anahtarı ile pervaneyi sıkıştırınız. (Ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzuna bakınız.)

3) Cihazın pervanesi sıkıştırıldıktan sonra ‘+’ ve ‘-‘ tuşlarını kullanarak hız ayarını yapınız. (Ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzuna bakınız.)

4) Hız ayarı yapıldıktan sonra cihazın üzerinde bulunan ‘>/II’ (play/pause) tuşunu kullanarak mekanik karıştırma işlemine başlayınız. (Ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzuna bakınız.)

6) Pervaneyi çıkardıktan sonra ‘0/1’ tuşuna basarak cihazı kapatınız ve fişini çekiniz. (Ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzuna bakınız.)

5) Mekanik karıştırıcı ile işiniz bittikten sonra ‘>/II’ tuşuna basarak cihazı durdurunuz ve pervaneyi sıkıştırmak için kullandığınız anahtar ile pervaneyi çıkarınız. (Ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzuna bakınız.)