Cihazın fişini takınız.

On/Off anahtarını çevirerek cihazı açınız.

Preslemek istediğiniz numune geometrisine sahip kalıbı hazneye yerleştiriniz.

Cihazın hazne penceresini kapatarak numune şekillendirmek için gerekli basınç değerini sağınızda yer alan hidrolik pompaya ait kol ile ayarlayınız. **UYARI: Cihaz üst limiti 26 TON’ dur.**

Cihazın üzerindeki anahtarı ‘off’ konumuna getirerek fişini çekiniz.

Basınç sıfırlandıktan sonra, valfi kapatarak hazne penceresini açınız ve kalıbınızı hazneden çıkarınız.

Şekillendirme işlemini sonlandırmak için hidrolik pompanın sağ tarafında yer alan valfi hafifçe açarak basıncın ekranda ‘0’ değerine ulaşmasını bekleyiniz.