Numuneleri fırına yerleştiriniz, tüpün dışarıya açık kısmını önce refrakter tuğlası sonra metal kapağı vidalarını iyice sıkıştırarak kapatınız

Fırını fişine takınız

Fırının açma düğmesine basıp programlamaya hazır hale getiriniz

Programlama kısmından ve ilgili segmentlerden sıcaklık, süre, sıcaklık yükselme, soğuma değerlerini giriniz

Metal kapağı açıp, tuğlayı çekip numunenizi alınız

Açma kapama düğmesinin altındaki siyah güç düğmesine basınız

Run yazısı ışığı yanana kadar yanındaki tuşu basılı tutunuz

Isıtma soğutma rejimi bittiğinde tekrar run düğmesine basılı tutarak ışığının sönmesini bekleyiniz sonra siyah güç düğmesini kapalı duruma getiriniz

Havalandırmayı çalıştırınız

Fırını ve havalandırmayı kapatınız