Cihazın fişini takınız

Elek altlığı en altta olacak şekilde eleklerinizi sıralayarak tabla üzerine koyun.

Eleklerin üzerine metal parçayı iyice vidaları sıkarak sabitleyin

Cihazın fişini çekiniz

Eleklerinizi metal tabla üzerinden vidaları gevşetip alınız

Titreştirme işleminiz bittiğinde 0 konumuna getiriniz

Set tuşunu kullanarak titreştirme hızını ayarlayınız

Cihazın yanında bulunan kutu şeklindeki metal kontrol ünitesindeki siyah açma kapama düğmesini açma ‘‘1’’ konumuna getiriniz