Kontrol ünitesi ve cihazın fişini takınız

Ana güç düğmesini iterek açınız

Cihaz üzerindeki kontrol ünitesinin aşağı ve yukarı tuşlarını kullanarak uygulanacak yük ayarını yapınız

Zamanlama ekranından yük uygulanacak süreyi ayarlayınız

Otomatik tuşuna basarak çalıştırınız

Cihazı kapatıp, fişini çekiniz

Test bitiminde yük ünitesini manuel olarak yukarı çekiniz

Fırın ünitesine numunenin yerleştirildiğini kontrol ediniz