Terazinin fişini takınız ve cihazın otomatik ağırlık kalibrasyonunu yapmasına izin veriniz.

Ağırlık kalibrasyonu tamamlandıktan sonra cihazın yan panelini açınız ve tartım yapılacak hafif plastik kapları terazi içerisine koyunuz.

Plastik kaplar terazi içerisine yerleştirildikten sonra terazinin yan panelini kapatıp ağırlığı sıfırlayınız.

Tartımı istenen malzemeyi plastik kaplar içerisine koyup tartınız.

Tartım işlemi tamamlandıktan sonra fişini çekiniz ve eğer kirlendiyse tartım haznesini temizleyiniz.

Hassas terazi 200 gr üzerinde ağırlıklar için kullanılmamalıdır ve tartım için malzemeler tartıya yük uygulanmadan hazne içerisine yerleştirilmelidir.