Açma / Kapama düğmesini “açık” konumuna getirin.

Cihazın üzerine beheri koyarak, karıştırmak için “manyetik balığı” beherin içine bırakın.

Sıcaklık ayarını istenen seviyede ayarlayın.

Açma / Kapama düğmesini “kapalı” konumuna getirin.

İşlem bitiminde beheri kaldırın, ısıtıcıyı kapatın, devir ayarını sıfır konumuna getirin.

Devir ayarını istenen seviyeye getirin.