Cihazın fişini takınız.

Cihaz açma-kapama düğmesinden açılır ve dijital ekranın hazır olması beklenir.

“Prog” butonuna basarak hangi parametrelerin olduğu program kullanılacaksa seçilir.

Ön panelde yer alan kapak açma-kapama düğmesi olan “lid” butonuna basılarak cihaz açılır.

Örneklerin bulunduğu tüplere rotora yerleştirilir ve santrifüjün kapağı kapatılır.

Santrifüjün kapağı kapatılır ve “START” tuşuna basılarak santrifüj başlatılır

Santrifüj işlemini program dışında durdurmak için “STOP” tuşuna basılır.

Rotor durunca santrifüjün kapağı yine “lid” tuşuna basılarak açılır ve örnekler alınır.

Santrifüj işlemi uygulanacak örnekler cihaza dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir. Örnekler dengede değilse eşit hacimde denge tüpleri kullanılmalıdır.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır.