Cihazın fişini takınız.

Cihaz açma-kapama düğmesinden açılır ve dijital ekranın hazır olması beklenir.

“Set” butonuna basılır ve istenilen süre ve çevirme hızı (RCF ya da RPM değeri) aşağı yukarı ok tuşları ile ayarlanır.

Ardından tekrar “Set” tuşuna basılarak program ayarlanır.

Ön panelde yer alan kapak açma-kapama düğmesi olan “LID” butonuna basılarak cihaz açılır.

Örneklerin bulunduğu tüplere uygun olan rotora tüpler yerleştirilir ve santrifüj kapağı kapatılır.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır.

Santrifüj işlemi uygulanacak örnekler cihaza dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir. Örnekler dengede değilse eşit hacimde denge tüpleri kullanılmalıdır.

Rotor durunca santrifüjün kapağı yine “LID” tuşuna basılarak açılır ve örnekler alınır.

Santrifüj işlemini program dışında durdurmak için “STOP” tuşuna basılır.

Rotasyon gösterim ışığı rotor döndüğü sürece yanar.

“START” tuşuna basılarak santrifüj başlatılır.