Çalışma bittikten sonra ucu ve cihazı %70lik alkol ile temizleyiniz

Kontrol panelinden ses şiddetini ve süresini ayarların

Deneyinize uygun olan ucu cihaza takınız

Cihazın sağ yan tarafında bulunan kırmızı düğmeyi Açık konuma getirin.