Öncelikle İlk kez kesim yapıyorsanız Uzman Adem Şen’e danışınız. Aksi taktirde numunenize ve cihaza zarar verebilirsiniz. Cihazın yanında yer alan kontrol düğmesini 1 konumuna getiriniz.

Eğer cihaz içerisinde aşındırıcı disk yoksa tezgâhı şeffaf cam tarafa ilerleterek aşındırıcı diski takınız.

Aşındırıcı disk yerleştirildikten sonra sağ tarafta yer alan küçük kol yardımı ile diski kilitleyiniz. Bu sayede diskin düşerek kırılmasını engellemiş olursunuz.

Aşındırıcı disk yerleştirildikten sonra, alt kabini açarak soğutma suyu seviyesini kontrol ediniz. Eğer yeterli değil ise su ekleyiniz.

Kesim işlemi tamamlandıktan sonra cihaz içerisinde yer alan hortum ile metal talaşlarını temizleyiniz.

Numune uygun pozisyona getirildikten sonra otomatik ya da manuel olarak kesimi yapınız. Kesim sırasında yük kademesini 4 çizgi üzerine geçirmeyiniz, aksi takdirde rulmanlar zarar görebilir.

Kesmek istediğiniz numuneyi gerekli ayarlamaları yaparak mengene içerisine yerleştiriniz ve tezgâhı numuneyi kesecek uygun konuma getiriniz.