Çentik açma cihazı cihazının fişini prize takınız.

Test numunesini çentik açma cihazının haznesine yerleştirip numunenin hareket etmeyecek şekilde sabitlendiğine emin olacak kadar sıkıştırınız.

Numune yüklemesi yapıldıktan sonra numuneyi kesme bıçağının altına denk gelmeyecek şekilde mikrometre yardımı ile konumlandırın.

Numune konumu belirlendikten sonra On/Off tuşunu On konumuna getirin ve kesme bıçağının hareketini başlatın.

Daha sonra numuneyi mikrometre yardımı ile bıçağa yaklaştırın ve numune üzerinde belirlediğiniz standarda uygun büyüklükte çentik açılacak kadar işlemi sürdürün.

İşlem bittikten sonra cihazı Off durumuna getirin.