Darbe test cihazının fişini prize takın ve cihaz arkasında bulunan On/Off tuşunu On konumuna getiriniz.

Yapılacak test standardına göre belirlenen çekici cihaza bağlayınız ve güvenlik kapağını kapatınız. Çekiç değişiminden sonra cihaz üzerindeki ekrandan kalibrasyon seçeneğine tıklayınız. Kalibrasyon sayfasında iken cihaz üzerinden emniyet butonuna basılı tutularak çekici serbest bırakınız ve kalibrasyon işleminin bittiğinin ekran üzerinden belirtilmesine kadar bekleyiniz.

Kalibrasyon işleminden sonra, Test numunesini Darbe cihazı üzerindeki numune haznesine yerleştirin ve bir anahtar yardımı ile numuneyi hareket etmeyecek şekilde sıkıştırın.

Güvenlik kapağını kapattıktan sonra numunenin ölçülerini operations ekranından girin ve çekici serbest bırakınız.

Gerekli sayıda testi bu adımları tekrar ederek gerçekleştiriniz ve son test sonrasında sonuçları ekran üzerindeki seçenekten kaydeniz.

Sonuçların USB ile aktarımından sonra cihazı On/Off tuşundan kapatınız ve fişini çekiniz.