Tüp üzerindeki ana vanayı açma yönüne hafifçe çeviriniz.

Basınç göstergesinin 50 bardan fazla olmamasına dikkat ediniz

Regülatör üzerindeki vanayı açma yönüne doğru gaz göstergesi 1 bar

olana kadar çeviriniz

Gaz kaçağı olup olmadığını ve inkübatörün CO2 seviyesini kontrol ediniz