Cihazın fişini takınız.

Cihazın üst kısmında bulunan “Power” tuşuna basarak cihazı açınız.

“New” kısmından protokolü giriniz.

“Open” tuşuna basarak örneklerinizi cihaza yerleştiriniz (Cihaza uygun tüp olmasına dikkat ediniz). “Run” kısmından programı başlatınız.

Cihazı kapatınız.

İşlem sona erdikten sonra örnekleri alıp kapağı kapatınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. M. Soner TÜRKÜNER | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-