Cihazın fişini takınız.

Önce bilgisayarı açınız. Ardından cihazın yan tarafında bulunan şalter ile cihazı açınız. Cihazın ön panelindeki yeşil ışığın yanmasını bekleyiniz.

“Skan It RE Varioskan” yazılımını açınız. (Kullanıcı: Admin, Parola: boş bırakılacak)

Yeni veya mevcut protokolünüzü açıp ilgili ayarları yaptıktan sonra “Connect” tuşu ile cihazın bilgisayara bağlantısını sağlayınız.

Önce yazılımı ardından cihazı, son olarak da bilgisayarı kapatınız.

Plate’i içeri aldıktan sonra okutma işlemini yapıp örneğinizi alınız ve plate bölmesini içeri alıp “Disconnect” ediniz.

Uygun örnek tablasını (96 well veya diğer plateler için olan) yerleştirdiğinize emin olduktan sonra plate’inizi kapağı açık olacak şekilde ve A1 ucu sol üst köşeye gelecek şekilde yerleştiriniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. M. Soner TÜRKÜNER | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |