Cihazın fişini takınız.

On/Off anahtarına basarak açınız.

“Open” düğmesine basarak kapağı açınız ve örneğinizi yerleştirip kapağı kapatınız.

Cihaz üzerindeki SPEED tuşundan RPM/RCF ayarlarını TIME tuşundan süreyi ve TEMPERATURE tuşundan sıcaklığı ayarlayınız. SOFT ACC ve SOFT DEC tuşundan hızlama/frenleme ayarını, COOL tuşundan önceden soğutma işlemini yapabilirsiniz.

Program bittikten sonra “Open” tuşuna basarak örneğinizi çıkarınız.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Gözde ÖZÇELİK | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-