Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak cihazı açınız.

Gerekli ayarlamaları ekran üzerinden tuşlarla yaparak cihaz “Set” düğmesine basınız. Karbondioksit tüp doluluk oranını kontrol ediniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Arzu AYSAN | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

Herhangi bir sorunda cihaz sorumlusu ile irtibata geçiniz.

Kapağı uzun süre açık bırakmayınız.