|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BIOMETRA T3 TERMAL DÖNGÜ CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0241 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| “POWER” düğmesini “I” konumuna getirerek cihazı açınız |

|  |
| --- |
| Ana menü ekranından “B” block tuşu ile çalışmak istediğiniz bloğu seçiniz |

|  |
| --- |
| Kullanacağınız program numarasını giriniz. “Enter” tuşu ile onaylayınız |

|  |
| --- |
| Ön ısıtmalı kapak seçeneğini kullanıyorsanız kapağı gevşeterek ısınmasını sağlayınız. Bu esnada “B” block tuşu ile çalıştığınız bloğu seçerek tekrar “B” pause tuşu ile programı duraklatınız. Böylelikle kapak ısınacak ancak programınız siz örneklerinizi koyuncaya kadar başlamayacaktır |

|  |
| --- |
| Kapak ısındığında örneklerinizi bloğa yerleştirip kapağı saat yönünde döndürünüz. “B”block tuşu ile bloğunuzuseçerek “B” continue ile programınızı başlatınız. |

|  |
| --- |
| Program bitiminde “B” block tuşu ile çalıştığınız bloğu seçiniz. Yeni gelen ekranda “D” stop tuşu ile programı bitiriniz. Örneklerinizi aldıktan sonra “POWER” düğmesine basarak cihazı kapatınız |