|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BIO-RAD JEL KURUTUCU ve POMPASININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0284 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Cihazın fişini prize takınız |

|  |
| --- |
| Cihazın arkasındaki güç düğmesini “ON” konumuna getirerek cihazı açınız. Bu durumda dijital ekranda “OFF” yazısı görülecektir. “CYCLE” tuşuna iki kere basınız. Tuşun üstündeki ışık yandığında “RAISE/LOWER” tuşlarını kullanarak “PAGE”, “SEQUENCING” veya “GRADIENT” döngülerinden birini seçiniz |

|  |
| --- |
| “TEMP” tuşuna iki kere basınız. Tuşun üstündeki ışık yandığında “RAISE/LOWER” tuşlarını kullanarak istenilen sıcaklığı ayarlayınız. Ardından “TIME” tuşuna iki kere basınız. Tuşun üstündeki ışık yandığında “RAISE/LOWER” tuşlarını kullanarak kurutma zamanını ayarlayınız |

|  |
| --- |
| Slikon kapağı dikkatlice kurutma yüzeyinden kaldırınız. Kurutulacak jelden daha büyük kesilmiş ıslak filtre kağıdı üzerine jeli yerleştirerek, üzerini şeffaf naylon ile sarınız |

|  |
| --- |
| Silikon kapağı jel üzerine düzgün bir şekilde kapatınız ve vakum pompasının ön yüzeyindeki güç düğmesini “ON” konumuna getiriniz. Vakum vanasını yavaşça açınız ve vakumlamanın gerçekleşmesini izleyiniz. Jel kurutucunun kontrol panelindeki “START/STOP” tuşuna basarak kurutma işlemini başlatınız |

|  |
| --- |
| Kurutma işlemi sona erdiğinde kontrol panelindeki **“**OFF**”** düğmesine basınız. Silikon kapağı kaldırınız ve filtre kağıdı ile birlikte jeli cihaz yüzeyinden alınız |

|  |
| --- |
| Vakum vanası kapatınız. Ardından vakum pompasının ön yüzeyindeki güç düğmesini ”OFF” konumuna getirerek kapatınız. Jel kurutucunun arkasında bulunan güç düğmesini de “OFF” konumuna getiriniz. Cihazda kirlenme varsa temizleyiniz ve silikon kapağı tekrar kapatarak cihazı fişten çekiniz |