|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BRANSON DİGİTAL SONİFİER CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0286 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Cihazı altında bulunan güç düğmesine basarak açınız |

|  |
| --- |
| Ön panelde bulunan dijital ekrandaki “TIME (hr/m/s)” satırına karşılık gelen “SELECT” tuşuna basınız. Ön paneldeki klavyeyi kullanarak istenilen zamanı ayarlayınız. “ENTER” tuşuna basarak girilen değerleri onaylayınız (bu değer toplam vuruş süresini göstermektedir) |

|  |
| --- |
| Ok tuşlarını kullanarak bir sonraki ekrana geçiniz. Burada “PULSE ON” satırını seçerek istenilen vuruş süresini klavye yardımıyla ayarlayınız. “ENTER” tuşuna basarak girilen değerleri onaylayınız |

|  |
| --- |
| “PULSE OFF” satırına geçiniz. “PULSE OFF” satırında istenilen duruş süresini klavye yardımıyla ayarlayınız. “ENTER” tuşuna basarak girilen değerleri onaylayınız |

|  |
| --- |
| Örneğin yerleştirilmesinin ardından “START/STOP” tuşuna basarak çalışmayı başlatınız. İşlemi sonlandırmadan duraklatmak için “PAUSE” tuşuna basınız. Çalışmayı yeniden başlatmak için tekrar “PAUSE” tuşuna basınız. Çalışmayı her hangi bir zamanda sonlandırmak için “STOP” tuşuna basınız |

|  |
| --- |
| Çalışmanın ardından güç düğmesini “0” (OFF) konumuna getirerek cihazı kapatınız ve cihazı fişten çekiniz |