|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **JOUAN LİYOFİLİZATÖR CİHAZININ KULLANMA TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0293 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Soğutma ünitesi, vakum pompası ve kurutma ünitesinin fişlerini prize takınız. Cihazı kullanmaya başlamadan en az yarım saat önce soğutma ünitesini açınız |

|  |
| --- |
| Kurutma ünitesinin cam kapağını yatay pozisyonda iken arkaya doğru itiniz. Kapak orta kısma geldiğinde yukarı doğru kaldırarak açınız. Eppendorf tüplerini kapakları açık olarak rotora dengeli bir şekilde yerleştiriniz  |

|  |
| --- |
| Sırasıyla vakum pompasını ve kurutma ünitesini (ön kısımda yer alan yeşil düğme ve start/stop düğmesini açık konuma getiriniz) açınız. Daha sonra cam kapağı kapatınız. Cihaz vakum yapacak ve rotor otomatik olarak dönmeye başlayacaktır  |

|  |
| --- |
| İşlem bitiminde cihazı kapatmak için önce start/stop düğmesine basınız, rotorun dönmesi tamamen durunca yeşil düğmeye basarak kurutma ünitesini kapatınız. Ardından sırasıyla vakum pompasını ve soğutma ünitesi kapatınız |

|  |
| --- |
| Kullanım sırasında herhangi bir kirlenme olmuş ise cihazı nemli bir bezle siliniz  |