|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **JULABO SW 21 SU BANYOSU CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0294 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Su banyosundaki çalkalama tepsisinin vidasının sıkı olup olmadığını ve arkadaki boşaltma vanasının kapalı olup olmadığını kontrol ediniz. Su banyosunu distile su ile doldurunuz. Koyulan su miktarının erlen içerisindeki örnekleri kapatacak kadar olmasına dikkat ediniz |

|  |
| --- |
| Örnekleri çalkalama ünitesinin tutucularına yerleştiriniz ve cihazı fişe takınız |

|  |
| --- |
| Su banyosunun sol alt köşesindeki siyah açma kapatma düğmesi “I” konumuna getirerek cihazı açınız |

|  |
| --- |
| Dijital göstergenin sağ tarafında yer alan siyah düğmeyi “SET” yazısının altındaki ışık yanıncaya kadar çevirerek dijital göstergenin sıcaklık konumuna geçmesini sağlayınız. Ardından sıcaklık ayar düğmesini kullanarak, +20 - +90 oC arasında istenilen sıcaklık değerini ayarlayınız |

|  |
| --- |
| Dijital göstergenin sağ tarafında yer alan düğmeyi bir kez daha çevirerek dijital göstergenin “RPM” konumuna geçmesini sağlayınız. Ardından hız ayar düğmesini kullanarak, çalkalama hızını 40 ile 200 rpm aralığındaki bir değere ayarlayınız |

|  |
| --- |
| İşlem bitiminde önce çalkalamayı ardından da sıcaklığı kapatınız. Örnekleri su banyosundan aldıktan sonra açma kapatma düğmesine basarak cihazı kapatınız |