|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **VWR 1160S Soğutmalı Su Banyosu CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0299 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Cihazın su haznesini distile su ile doldurunuz. Ardından cihazın fişini prize takınız. Cihazın arka tarafında bulunan siyah renkli açma/kapama düğmesini açık konuma getirerek cihaza elektrik gelmesini sağlayınız. Ardından ön tarafta bulunan yeşil renkli açma/kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırınız  |

|  |
| --- |
| Cihaz üç farklı programı hafızasında saklayabilmektedir (P1, P2 ve P3). Bu program tuşlarından birisine basarak aktif hale getiriniz  |

|  |
| --- |
| Cihazın ön tarafında bulunan siyah renkli dönebilen düğme yardımıyla istenilen sıcaklığı ayarlayınız. Program tuşuna tekrar basarak ayarlanan değeri onaylayınız. Cihaz ayarlanan değeri sağlamak için çalışmaya başlayacaktır |

|  |
| --- |
| İşlem bitiminde sırasıyla ön tarafındaki ve arka taraftaki açma/kapama düğmelerine basarak cihazı kapatınız  |