|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NÜVE OT 90L OTOKLAV CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0305 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Buhar toplama şişesinin yerinde ve dolu olmadığına dikkat ediniz |

|  |
| --- |
| Şişenin altındaki tahliye vanasının kapalı olduğundan emin olunuz |

|  |
| --- |
| Kapağı açınız ve cihazın su seviyesini kontrol ediniz. Eğer su seviyesi az ise distile su ile takviye yapınız |

|  |
| --- |
| Malzemeleri otoklav sepeti içerisine dikkatli bir şekilde yerleştiriniz ve daha sonra kapağı kapatınız |

|  |
| --- |
| Program menüsünden uygun programı seçiniz ve “BAŞLAT” düğmesine basınız |

|  |
| --- |
| Otoklav bitiminde “STOP” düğmesine basınız ve programı sonlandırınız. “POWER ON/OFF” düğmesine basarak cihazı kapatınız. Eğer kirli otoklav yapılmışsa cihazı mutlaka temizleyiniz |