Cihazın fişini takınız ve aç-Kapa anahtarı ile cihazı açınız.

Kontrol panelinin çalışır duruma geldiğini izleyiniz ve LİD butonuna basarak cihazın kapağını açınız.

Numunelerinizi **DENGELİ** bir şekilde yerleştirip cihazın kapağını kapatınız ve LID OPEN lambasının söndüğünü görünüz.

RPM/RCF butonuna bir kez basınız, PROGRAM NO göstergesindeki değer yanıp sönecektir. Kayıtlı programınız var ise aşağı ve yukarı butonlarını kullanarak program numaranızı seçiniz.

Son olarak cihazı Cihazı Aç/Kapa anahtarı ile kapatınız vefişini çekiniz.

START butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız, İşlem bittikten sonra START lambası sönecek, HIZ göstergesinde END yazısı belirecek ve LİD lambası yanacaktır. LİD butonuna basarak kapağı açınız ve numunelerinizi alınız.

RPM/RCF butonuna basarak sırasıyla HIZ, ZAMAN, ACCELERATİON, BREAK ve SICAKLIK değerlerini aşağı ve yukarı butonlarını kullanarak ayarlayınız. RPM/RCF butonuna tekrar basarak programı kaydediniz.

Yeni bir program kurmak için RPM/RCF butonuna tekrar basınız, HIZ göstergesindeki değer yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu durumdayken çalışılacak ROTOR TİPİNİaşağı ve yukarı butonlarını kullanarak 4.280olarak seçiniz.