Cihazın fişi takılır.

Tehlikeli ya da uçucu maddeler içeren tüm çalışmalarınızı çeker ocak içinde gerçekleştirilir.

Cihazın sol tarafında bulunan düğmelerle cihaz çalıştırılır. Çalışmaya başlamadan önce çeker ocağın doğru olarak çalıştığını kontrol edin.

İşlem bittiğinde açılır bölge kapatılır. Cihaz da kapatılarak işlem tamamen sonlandırılır.

Çalışırken açılır kanadı mümkün olduğunca düşük bir noktada tutmaya çalışın.

Daima çeker ocağın açılır bölgesinden en az 15 cm içerde çalışın.