Cihazın fişini takınız ve aç-Kapa anahtarı ile cihazı açınız.

LİD butonuna basarak cihazın kapağını açınız.

Numunelerinizi **DENGELİ** bir şekilde yerleştirip cihazın kapağını kapatınız.

SET butonuna basınız, HIZ göstergesindeki değer yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu durumdayken çalışılacak ROTOR TİPİNİaşağı ve yukarı butonlarını kullanarak 4.280olarak seçiniz.

Son olarak cihazı Cihazı Aç/Kapa anahtarı ile kapatınız vefişini çekiniz.

START butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız, İşlem bittikten sonra START lambası sönecek, HIZ göstergesinde END yazısı belirecek ve LİD lambası yanacaktır. LİD butonuna basarak kapağı açınız ve numunelerinizi alınız.

SET butonuna basarak sırasıyla HIZ, ZAMAN, ACCELERATİON, BREAK ve SICAKLIK değerlerini aşağı ve yukarı butonlarını kullanarak ayarlayınız.SET butonuna tekrar basarak programı kaydediniz.