Cihazın fişini takınız.

Güç düğmesi ile ON ya da TOUCH modunu seçiniz.

Çalışma hızını mavi düğme ile ayarlayınız.

Son olarak cihazı GÜÇ düğmesini kullanarak kapatınız ve fişini çekiniz.

Numunelerinizi uygun pozisyonda basılı tutarak vortexleyiniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Türkan ÇAKAR | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |