Cihazın ve bağlı bilgisayarın fişini takınız. Bilgisayarı açınız.

Çalışma sonunda “Loop”u çıkarıp temizleyiniz. Kolonu mobil faz ile temizleyiniz. Kolonu cihazdan çıkarınız. Cihazı 50-100mL mobil faz kullanarak temizledikten sonra cihazı On/Off tuşundan kapatınız.

“Loop” u cihaza bağladıktan sonra “Unicorn 5.31” adlı programı kullanarak cihazı çalıştırınız.

Analiz için kullanılacak mobil fazı degaze ediniz ve hatta bağlayınız. Cihazı mobil faz ile temizleyiniz.

Kolonu cihaza bağlayınız. Kolonu mobil faz ile temizleyiniz.

Senkronizasyonu sağlamak için P 900 modülündeki OK/Esc düğmesine basınız.

Cihazın üzerindeki On/Off düğmesine basarak saflaştırma (P 900, UPC 900, BOX 900) ve autosampler modülünü (Frac 920) açınız.