Tankın kapağını dikkatlice yukarı kaldırarak açınız.

Sadece malzemelerinizin bulunduğu veya malzemelerinizi koymak istediğiniz bölmeyi (kanister) dikkatlice yukarı doğru kaldırarak çıkartınız.

**UYARI:** Kanisteri tamamen çıkartmadan önce hafif bir şekilde eğerek sıvı azotun tanka akmasını sağlayınız. Bu sırada kanisterdeki **koruyucu demir çubuğun takılı olduğundan** emin olunuz.

Uygun şekilde (kime ait olduğu, tarih, laboratuvar adı vs.) ve sıvı azota dayanıklı kutulara koyduğunuz malzemeleri yerleştirdikten/aldıktan sonra **koruyucu demir çubuğu takarak** kanisteri yerine yerleştiriniz ve tank kapağını sıkıca kapatınız. Varsa kapak kilidini takınız ve anahtarı ilgili kişiye iletiniz.

**UYARILAR:**

1. Sıvı azot cilt ve göz ile teması durumunda zarar verebilir. Bu nedenle **önlük**, **gözlük** ve **soğuğa dayanıklı eldiven** gibi **koruyucu tedbirleri** alarak çalışınız ve sıvı azot ile doğrudan temastan kaçınınız.
2. Malzemelerinizi laboratuvar grubunuz için ayrılmış olan kanister ve çekmecelere yerleştiriniz. Aldığınız veya yerleştirdiğiniz ***kanistere ait koruyucu demir çubuğun takılı olduğundan emin olunuz.***
3. Malzemelerinizi yerleştirirken veya alırken kesinlikle diğer malzemeleri kanister dışına çıkarmayınız, bekletmeyiniz ve/veya habersiz şekilde yerlerini değiştirmeyiniz.
4. Malzemelerinizi yerleştirirken veya alırken kanisterdeki diğer malzemelerin olumsuz etkilenmemesi ve tanktan fazla sıvı azot kaybı olmaması için hızlı bir şekilde hareket ediniz. İşleminizin uzun sürmesi durumunda kanisteri yerine yerleştirerek tank kapağını kapatınız.
5. Sıvı azot tankının alarm vermesi, sorun ile karşılaşılması ve/veya özellikle **sıvı azot seviyesinin düşük olduğunu fark ettiğiniz** durumlarda sorumlulara bildiriniz.

SIVI AZOT TANKI KULLANIMIYLA İLGİLİ UYARILARA GÖSTERDİĞİNİZ HASSASİYETTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.