Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basarak açınız.

Kapağın ön tarafından bulunan mandala basarak kapağı açınız. Rotoru ortasında bulunan (üst) tutacak kısmından kavrayarak yerinden çıkartınız.

Cihaz içerisinden çıkartılan rotorun kapağını ortasında bulunan mandalı yukarı doğru kaldırarak çıkartınız. Örnekleri yerleştirdikten sonra kapağı kapatarak rotoru dönüş miline tekrar oturtunuz.

**ÖNEMLİ NOT:** Kapağın sıkıca kapandığından ve rotorun mil üzerinde rahatça döndüğünü kontrol ederek emin olunuz.

Santrifüj sona erdikten sonra kapağı açarak üstten tarif edildiği gibi rotoru milden çıkartınız. Rotor kapağını açarak örneklerinizi içinden aldıktan sonra kapağı geri takarak rotoru miline tekrar oturtunuz. Kapağını kapattıktan sonra cihazı düğmesinden kapatınız ve fişini çekiniz.

İstenilen santrifüj programı girildikten ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra “**Start**” tuşuna basarak santrifüjü başlatınız. Acil bir durumda “**Stop**” tuşuna basarak santrifüjü sonlandırabilirsiniz.

Cihazın kapağını kapattıktan sonra “**Program**” bölümünden oklar ile varsa kayıtlı programınızı seçiniz. Yok ise “**Speed**” bölümünden dönüş hızını (rpm), “**Time**” bölümünden santrifüj edilecek süreyi (dk), “**Acceleration**” bölümünden ivmelenme hızını (Low/Med/High) seçiniz.