Cihazın fişi prize takılır ve “On/Off” tuşuna basılarak cihaz açılır.

Cihaz için uygun olan lama (countessslide) çentikli kısmından 10ul hücre/boya karışımı yüklenir.

Bu lam (iki taraflı) hücrelerin yüklendiği taraf ileride olacak şekilde lama uygun olan porta yerleştirilir.

Ekranda hücrelerin durumuna bakmak istendiği takdirde “zoom” butonuna dokunularak sayılacak bölge taranabilir.

\*Cihazın ölü ve canlı hücreleri sağlıklı olarak sayabilmesi için cihazın yan tarafında bulunan mikro vida kullanılarak yandaki şekle uygun biçimde ayarlama yapılmalıdır!

Kontroller yapıldıktan sonra “Count” butonuna dokunularak hücre sayım işlemi başlatılır.

Sayım işlemi bittiğinde değerler not edilir, lam ileri doğru itilerek cihazın otomatik olarak bırakması sağlanır ve çekilerek çıkarılır, cihaz “On/Off” düğmesi ile kapatılır ve fiş prizden çekilir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Emrah ÖZÇELİK | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |