Cihazın fişini takınız.

“On/Off” düğmesine basarak cihazı açınız.

Reosta düğmesiyle filtre ayarı yapınız.

Çalışmanızın sonunda “Off/Off” tuşu ile cihazı kapatınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Dr. Özlem AKKAYA | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |