Tüp üzerindeki ana vanayı açma yönünde çeviriniz.

Orta vanayı hafifçe açma yönünde çeviriniz ve göstergedeki SD

gaz ibresi oynadığında çevirmeyi bırakınız

Çalışmanız bittiğinde her iki vanayı da kapama yönünde kapatınız