Cihazın fişini takınız.

Reostayı “2” moduna alarak fanı çalıştırınız.

Işık düğmelerinden ikisini de açınız.

Çalışmanıza başlamadan önce kabin içerisini zefiran ve etanol çözeltisi ile siliniz.

Çalışmanızın sonunda tekrar ampul işareti düğmesine basarak ışığı, reostayı “0” konumuna getirerek de fanı kapatınız.