**Dijital Terazi**

6000gr kapasiteli 0,1gr hassasiyetle ölçüm yapılabilen elektronik terazidir.



Resim 1. Dijital Terazi

**Kullanım Talimatı**

* Başlat tuşuna basılır.
* Ürün cihazın üzerine yerleştirilir.
* İstenilen değer okunur.
* Ürün kaldırıldıktan sonra cihazın üzeri temizlenir.
* Kapat tuşuna basılır.