**Harç Mikseri**

4.5 lt kapasiteli harç mikseri standart harç yapımında kullanılmaktadır.



Resim 1. Harç Mikseri

**Kullanım Talimatı**

* Harç malzemesi karıştırma kabına konur.
* Kap kendi ekseni etrafında döndürülerek sıkıştırılır ve mikserin kolu yukarı doğru kaldırılarak paletin harç malzemesi ile teması sağlanır.
* ‘’Başlat’’ tuşuna basılarak mikser, yavaş veya hızlı olmak üzere istenilen hızda çalıştırılır.
* Harç üretimi sonunda ‘’Durdur’’ tuşuna basılarak mikser durdurulur.
* Mikserin kolu aşağıya indirilir ve kap döndürülerek mikserden çıkarılır.
* Harç kalıplara doldurulur.
* Karıştırma kabı ve palet hızla temizlenir.