Elektriksel ölçüm yapacaksanız, numunenize uygun bağlantıları yapınız. **GEREKİRSE YARDIM İSTEYİNİZ!**

Kreostatı açarak numunenizi **SOĞUK UC**’a (COLD FINGER) uygun şekilde yerleştiriniz. **GEREKİRSE YARDIM İSTEYİNİZ!**

Kreostatı kelepçeyle iyice kapatınız.

**ON** düğmesine basarak VAKUM POMPASInı çalıştırınız

Artık **SICAKLIK KONTROLÜ TALİMATI**na geçebilirsiniz.

Vakum seviyesini kontrol ediniz. Vakum değeri **<7 mikron** (**miliTorr**) olunca HELYUM POMPASINI **ON** yaparak çalıştırınız. Ardından CHILLER’ı da çalıştırınız.