Makinenin fişi takınız.

İşlenecek parçayı tabla üzerinde bulunan mengeneye uygun şekilde yerleştirip mengeneyi sıkınız.

Gerekli kalibrasyon, devir ayarı ve ölçüm işlemlerini yapınız.

Başlık üzerinde bulunan anahtarı dönüş yönüne göre uygun yönüne çeviriniz ve yeşil düğmeye basarak çalıştırınız.

Gerekli delme işlemini yapınız.

Başlık üzerinde bulunan kırmızı düğmeye basarak makineyi durdurunuz.

.

Delinen parçayı mengeneyi gevşeterek çıkarınız.

Makinenin fişini çıkarınız.

Aksi bir durumda atölye sorumlusu ile irtibata geçiniz.