Makinenin fişi takınız.

Testereyi yukarı kaldırıp hidrolik vanayı kapatarak sabitledikten sonra kesilecek parçayı tabla üzerinde bulunan mengeneye uygun şekilde yerleştirip mengeneyi sıkınız.

Testere üzerinde bulunan güç anahtarını “I” konumuna getirerek makineyi çalıştırınız.

Hidrolik vanayı açarak akış hızı ayar vanasından kesme iniş hızını ayarlayınız..

Gerekli kesme işlemini yapınız.

Testere üzerinde bulunan güç anahtarını “O” konumuna getirerek makineyi durdurunuz.

.

Kesilen parçayı mengeneyi gevşeterek çıkarınız.

Makinenin fişini çıkarınız.

Aksi bir durumda atölye sorumlusu ile irtibata geçiniz.